**奈曼旗农村环境空气质量状况报告**

**（2020年第三季度）**

**一、监测情况**

通辽市生态环境局奈曼旗分局旗环境监测站对我旗沙日浩来镇东沙日浩来村、固日班花苏木巴彦塔拉嘎查环境空气质量手工监测，监测频次每季度监测一次，连续监测五天，每日采样时间不少于20个小时。

1.监测点位

沙日浩来镇东沙日浩来村、固日班花苏木巴彦塔拉嘎查。

2.监测项目

可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、氮氧化物共3项。

1. **评价标准及方法**

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 二级浓度标准限值要求进行评价。

**三、评价结果**

沙日浩来镇东沙日浩来村、固日班花苏木巴彦塔拉嘎查，监测期间所检项目均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 二级浓度标准限值要求

沙日浩来镇东沙日浩来村：

二氧化硫日均值浓度范围：4L～6微克/立方米。

氮氧化物日均值浓度范围：11～16微克/立方米。

PM10日均值浓度范围：13～26微克/立方米。

影响环境空气质量的主要污染因子是可吸入颗粒物（PM10）。

奈曼旗固日班花苏木巴彦塔拉嘎查：

二氧化硫日均值浓度范围：4～7微克/立方米;

氮氧化物日均值浓度范围：4～15微克/立方米 ;

PM10日均值浓度范围：12～26微克/立方米。

影响环境空气质量的主要污染因子是可吸入颗粒物（PM10）。