附件1

奈曼旗大面积停电事件分级标准

一、特别重大大面积停电事件（Ⅰ级）

1.造成内蒙古自治区电网：减供负荷30%以上，停电范围涉及奈曼电网的。

二、重大大面积停电事件（Ⅱ级）

1.造成内蒙古自治区电网：减供负荷13%以上30%以下，停电范围涉及奈曼电网的。

2.通辽市电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电，停电范围涉及奈曼电网的。

三、较大大面积停电事件（Ⅲ级）

1.造成内蒙古自治区电网：减供负荷10%以上13%以下，停电范围涉及奈曼电网的。

2.通辽市电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电，停电范围涉及奈曼电网的；负荷600兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电，停电范围涉及奈曼电网的。

3.旗县电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

4.旗专项应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大大面积停电事件的。

四、一般大面积停电事件（Ⅳ级）

1.造成内蒙古自治区电网：减供负荷5%以上10%以下，停电范围涉及奈曼电网的。

2.通辽市电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电，停电范围涉及奈曼电网的。

3.旗县电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

4.旗专项应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为一般大面积停电事件的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。