**关于奈曼旗乡镇供热“温暖工程”项目建议书、可行性研究报告的批复**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件  名称 | 项目法人或项目建设单位 | 建设内容及规模 | 总投资  ：万元 | 建设  期限 | 文号 | 审批  依据 | 备案  日期 | 项目  代码 | 审批  机关 |
| 关于奈曼旗乡镇供热“温暖工程”项目建议书、可行性研究报告的批复 | 内蒙古乃蛮供热节能科技有限公司 | 黄花塔拉：对锅炉1300根对流管进行更换，涉及1个小区立杠改造、更换小区24单元1000米立管，新建换热站1座。 青龙山：对锅炉2000根对流管进行更换，对锅炉炉墙、风室、烟筒进行改造升级，对部分一级管网0.5公里改造，二级管网约1.5公里进行改造，小区立杠改造24单元1000米立管，涉及1个小区276户及临街商户120户，更新改造1个设备老化严重的换热站，新建1座换热站。 八仙筒：维修30吨锅炉、新建脱硫塔等附属设施，更新改造一级管网4公里，八中小区、镇小学二级管网1.8公里，新建换热站1座。 白音他拉：1、锅炉大修：更换水冷壁管、更换烟囱、炉拱炉墙重新浇注、更换炉排；2、配电盘变频更换：鼓风变频、引助变频、循环泵变频、补水泵变频；3、泵房:更换口循环泵2台(4.5KW)、补水泵2台(4.5KW)。 更新改造二级管网3公里。111线路南：更换159伸缩器20个（破路30米,恢复30米，用科159管60米）；111线路北：更换DN200伸缩器20个（破路30米恢复30米用料DN20停温管60米）。 治安镇：小区立杠改造工程涉及1个小区，更换8个单元720米立管，新建换热站1座。 | 3110 | 2024-2024 | 奈行审批字﹝2024﹞年90、91号 | 《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号） | 2024.6.5 | 2406-150525-04-01-326199 | 奈曼旗行政审批和政务服务局 |